EFP-LCのF/WをVer.2.xx.xxにバージョンアップする時の注意事項

-------------------------------------------------------------------------------
ファームウェアをVer.1.xx.xxからVer.2.xx.xxにバージョンアップする場合は、
直接Ver.2.xx.xxにバージョンアップすることができません。
一度Ver.1.05.10をダウンロードし、その後Ver.2.xx.xxをダウンロードしてください。

【例：Ver.1.05.08からVer.2.00.00にバージョンアップする場合】

　①RC-Downloaderを起動し、EFP-LCにLC-x-1.05.10.fxwをダウンロードする。
　　ピーッというブザー音の後、ファームウェアの自動書換えが実行されます。
　②自動書換え完了後、再度ブザー音が発生します。
　③次に①と同様にLC-x-2.00.00.fxwをダウンロードする。
　④自動書換え完了後に再度ピーッというブザー音が発生すれば、バージョンアップ
　　完了です。

-------------------------------------------------------------------------------
バージョンダウンに関しては、特別な手順はありません。

以上
